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	№ п/п
	Перечень данных
и требований
	Содержание данных и требований

	1. 
	Наименование
Объекта
	

	2. 
	Застройщик (технический заказчик)
	

	3. 
	Основание для разработки
	

	4. 
	Вид строительства
	

	5. 
	Сведения об источнике финансирования работ
	

	6. 
	Сведения об объекте капитального строительства в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям
	

	7. 
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	

	8. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	

	9. 
	Идентификационные признаки объекта:
	ПРИМЕР
· Назначение — нежилое (производственное)
· Принадлежность к опасным производственным объектам: определяется при проектировании.Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1
· Постоянное пребывание людей — предусмотрено
· Уровень ответственности зданий и сооружений: согласно Федеральному закону РФ №384-Ф3 - нормальный, согласно ГОСТ Р 27751-2014 - КС-2, с коэффициентом надежности по ответственности 1,0.)
· Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: отсутствует.
· Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство: возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории размещения и эксплуатации объекта отсутствует.
· Пожарная и взрывопожарная опасность: определяется проектом

	10. 
	Данные о местоположении объекта строительства
	

	11. 
	Cостав зданий и сооружений, входящих в объем проектирования
	ПРИМЕР
Проектом предусмотреть строительство следующих зданий и сооружений:
· Производственное здание №1 «Механический цех»
 Размеры в плане по осям 96 * 42, высота здания 12 метров. Количество этажей производственного задания – 1 этаж. В объеме проектируемого цеха предусмотреть АБК размеры для обеспечения бытовых условий определить проектом, общая площадь административных помещений не менее 220 м2
· Производственное здание №2 «Сборочный цех».
 Размеры в плане по осям: 132 * 60. Количество этажей – 2 этажа. Высота этажей: 1ый этаж высота 12 м, 2ой этаж 6 метров. Предусмотреть пристраиваемое здания АБК, 4 этажа, высота этажа до балок перекрытия 4,5 м, размером в плане по осям: 18 м * 60 м 
· Локальные очистные сооружения ливневых и хозяйственно-бытовых стоков
· Насосные станции I подъёма – 2 шт.
· Противопожарная насосная станция с емкостями запаса воды (объем определить проектом)
· Газораспределительный пункт
· Трансформаторная подстанция
· Котельная (мощность определить проектом)
· Контрольно-пропускной пункт
· Гараж, площадью не менее 140м2, высота в чистоте не менее 4,5 метров
· Склад хранения газовых баллонов, площадью не менее 250 м2, высота в чистоте не менее 4,5 метров

	12. 
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
	ПРИМЕР
Проектные решения должны соответствовать требованиям техническим регламентам, нормативных документов (действующих на момент заключения договора на территории РФ)

	13. 
	Стадийность разработки документации
	ПРИМЕР
Документация разрабатывается 2 стадии: 
· проектная документация 
· рабочая документация


	14. 
	Исходные данные
	Предоставляются заказчиком в соответствии с приложением №2 к настоящему договору 

	15. 
	Состав и содержание разрабатываемой проектной документации
	Выполнить разработку проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ. № 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

	16. 
	Состав и содержание разрабатываемой рабочей документации
	Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020, в составе:
· ГП «Генеральный план»;
· АР «Архитектурные решения»;
· КЖ «Конструкции железобетоные»;
· КМ «Конструкции металлические»;
· ТХ – «Технология производства»;
· ОВ - Отопление, вентиляция и кондиционирование;
· ТС – «Тепловые сети»;
· ГС – «Газоснабжение»;
· ВК – «Внутренние системы водоснабжения и канализации»;
· НВК – «Наружные сети водоснабжения и канализации»;
· ЭОМ – «силовое электрооборудование и электроосвещение»;
· ЭС – «Электроснабжение»;
· АПС - «Автоматическая пожарная сигнализация»;
· СОУЭ – «Систем оповещения и управления эвакуацией»
· ПТ - «Пожаротушение»;
· ЛВС - «Локально-вычислительная сеть»;
· СКУД – «Система контроля и управления доступом»;
· АИС - «Автоматизация инженерных систем»;
· СМ – «Сметная документация»



	17. 
	Границы проектирования
	 Проектирование осуществляется в границах земельного участка с кадастровым номером: 66:41:0514020:365


	18. 
	Срок строительства объекта
	Определить проектом.

	19. 
	Требования к технологии и режиму работы 
	Проектирование осуществляется в соответствии с описанием технологического процесса, технологической схемы, перечня технологического оборудования, прилагаемые к договору и отражены в приложении №2 «Перечень первоочередных исходных данных»

	20. 
	Требования к разрабатываемым решениям
	

	21. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту

	Не требуется

	22. 
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

	Не требуется

	23. 
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Не требуется

	24. 
	Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов
	Не разрабатывается

	25. 
	Требования к вариантной проработке решений
	Не требуется

	26. 
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не разрабатывается

	27. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Разработать мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности с оснащением объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.

	28. 
	Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели
	Не требуется

	29. 
	Требования к подготовке сметной документации
	В соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства...» (приказ Минстроя № 421/пр от 04.08.2020г).
Сводный сметный расчет выполнить в базовых ценах 2001г. и сметно-нормативной базе ФЕР-2001 с пересчетом в текущие цены на дату выпуска документации.
Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в программе «ГРАНД-смета».

	30. 
	Особые условия строительства
	К ПРИМЕРУ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

	31. 
	Обеспечение энергоресурсами
	- теплоснабжение от котельной комплектной поставки располагаемой на земельном участке
- газоснабжение в соответствии с ТУ от ГРП на земельном участке
- электроснабжение в соответствии с ТУ от КТП на земельном участке
- водоснабжение от скважин на земельном участке
- водоотведение в соответствии с ТУ на границе земельного участка
Технические условия направляет Заказчик, по запросу исполнителя. В запросе должны быть указаны данные о объемах необходимых ресурсов.

	32. 
	Требования нормативных документов
	При проектировании Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Правил безопасности труда, пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей, других нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, в том числе:
· Градостроительный кодекс РФ;
· СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
· СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
другие действующие нормативные документы.
        - СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)
- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
- СП 56.13330.2021. Свод правил. Производственные здания. СНиП 31-03-2001

	33. 
	Требования к передаваемой документации
	Документация выполняется на русском языке, численные значения указываются в системе единиц измерения СИ. Документация предоставляется в электронном виде в формате *.pdf.








